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	Esta semana en una frase
Líder: 01PLO-115, puntuación BESS 78/100. Spread 4h alcanzable: 578.8 MXN/MWh (31.4 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD). Valor bruto anualizado 4h: 845.0 MXN/kW-year (45.9 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). CDR 14% del valor 4h optimizado — congestión efecto menor sobre el spread. Decisión: AVANZAR A MODELO DETALLADO.
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Para desarrolladores, inversionistas y participantes del mercado que evalúan oportunidades BESS merchant e híbridas en México.
Jerarquía de fuentes: PML MDA/MTR CENACE, componentes PML, catálogo NodeP e información semanal de congestión.


1. Resumen ejecutivo
Qué cambió esta semana y por qué importa para almacenamiento
	Hallazgo principal
El spread alcanzable y la congestión en 01PLO-115 refuerzan el caso BESS frente al resto de la selección.



Cuadro de mando de cuatro nodos
	Nodo
	Motivo
	PML 30d
	Spread 4h
	Spread 6h
	Congestión
	Puntos

	01PLO-115
Nodo 01PLO-115
	Mayor oportunidad BESS
	79.9
	31.4
	n/d
	episódica
330 h
	78

	03CLN-230
Colotlán
	Foco de congestión
	59.1
	23.9
	n/d
	episódica
291 h
	78

	04AHO-115
Nodo 04AHO-115
	Mayor momentum de spread
	29.3
	24.3
	n/d
	episódica
473 h
	78

	06GDL-115
Nodo 06GDL-115
	Rotación de seguimiento
	50.6
	24.0
	n/d
	episódica
238 h
	75


Cifras validadas a partir de series CENACE para la semana de corte indicada.
[image: ]
Qué mirar primero
Persistencia antes que magnitud: picos aislados valen menos que ventanas repetibles de carga/descarga.
Saturación de duración: compare el valor incremental de 2h→4h→6h→8h en lugar de asumir que más horas siempre mejoran el caso.
Calidad de congestión: separe congestión estructural de eventos operativos aislados.


2. Panorama semanal de mercado
Marco analítico común para los cuatro nodos
Métricas núcleo
	Métrica
	Por qué importa
	Ventana

	PML MDA / MTR
	Nivel de precio y divergencia entre MDA y tiempo real
	7, 30, 90 y 365 días

	Spread intradía
	Primer cribado del valor de mover energía
	1h a 8h

	Spread con RTE
	Descarta spreads que desaparecen al restar pérdidas
	mismas duraciones

	Componente de congestión
	Comprueba si la red local sostiene valor de almacenamiento
	semana y tendencia de 90 días

	Valor de despacho
	Convierte la forma del precio en ingreso teórico del BESS
	365 días móviles


Gráficas estándar por nodo
Gráfica A — Evolución PML: MDA vs MTR.
Gráfica B — Forma horaria promedio del PML: ventanas recurrentes de carga y descarga.
Gráfica C — Prueba de duración BESS: spread alcanzable promedio para 1h–8h.
Gráfica D — Contribución / persistencia de congestión.
	Regla analítica
El informe no clasifica un nodo solo por el spread bruto. Una puntuación alta exige persistencia, calidad de datos, lectura de congestión y un despacho que se sostenga después del rendimiento de ida y vuelta (RTE) y de las restricciones operativas.





3. Nodo A
Nodo 01PLO-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV
	PML prom. (30d)
	Spread 4h
	Spread 6h
	Horas congestión
	Puntos

	79.9 USD/MWh
	31.4
	n/d
	330
	78/100


	Por qué se seleccionó este nodo
Mayor oportunidad BESS.
Ubicación: Nodo 01PLO-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV.
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Interpretación del agente
El nodo 01PLO-115 (Nodo 01PLO-115, SIN (aleatorio)) muestra un PML medio de 79.9 USD/MWh en la ventana 30d y un spread MDA alcanzable 4h de 578.8 MXN/MWh (31.4 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD) (6h: n/d USD/MWh). Valor bruto anualizado 4h (1 ciclo/día): 845.0 MXN/kW-year (45.9 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). La congestión se clasifica como episódica con lectura BESS frágil; Horas CC materiales — 21d (≥30 MXN/MWh): 330 h (umbral 30 MXN/MWh). Régimen nodal ESTRUCTURAL; contribución BESS por congestión (CDR): 14% (Baja). Spread 40/40 · Persistencia 14/20 · Calidad congestión 15/15 · Predictibilidad 0/10 · Datos 8/10 = 78/100 Confianza de datos: 85/100. Decisión de cribado: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Duración óptima en cribado: 4h. No sustituye un modelo de proyecto ni atribuye líneas de transmisión sin restricciones vinculantes CENACE.
Conclusión BESS
Decisión: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Economía: spread 4h 578.8 MXN/MWh (31.4 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), confianza 85/100, CDR 14% del spread 4h — congestión efecto menor sobre el spread. Congestión episódica con contribución BESS Baja.


4. Nodo B
Colotlán · Noroeste · SIN 230 kV
	PML prom. (30d)
	Spread 4h
	Spread 6h
	Horas congestión
	Puntos

	59.1 USD/MWh
	23.9
	n/d
	291
	78/100


	Por qué se seleccionó este nodo
Foco de congestión.
Ubicación: Colotlán · Noroeste · SIN 230 kV.
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Interpretación del agente
El nodo 03CLN-230 (Colotlán, Noroeste) muestra un PML medio de 59.1 USD/MWh en la ventana 30d y un spread MDA alcanzable 4h de 439.2 MXN/MWh (23.9 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD) (6h: n/d USD/MWh). Valor bruto anualizado 4h (1 ciclo/día): 641.2 MXN/kW-year (34.8 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). La congestión se clasifica como episódica con lectura BESS frágil; Horas CC materiales — 21d (≥30 MXN/MWh): 291 h (umbral 30 MXN/MWh). Régimen nodal EMERGENTE; contribución BESS por congestión (CDR): 8% (Baja). Spread 40/40 · Persistencia 14/20 · Calidad congestión 15/15 · Predictibilidad 0/10 · Datos 8/10 = 78/100 Confianza de datos: 85/100. Decisión de cribado: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Duración óptima en cribado: 4h. No sustituye un modelo de proyecto ni atribuye líneas de transmisión sin restricciones vinculantes CENACE.
Conclusión BESS
Decisión: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Economía: spread 4h 439.2 MXN/MWh (23.9 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), confianza 85/100, CDR 8% del spread 4h — congestión efecto menor sobre el spread. Congestión episódica con contribución BESS Baja.


5. Nodo C
Nodo 04AHO-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV
	PML prom. (30d)
	Spread 4h
	Spread 6h
	Horas congestión
	Puntos

	29.3 USD/MWh
	24.3
	n/d
	473
	78/100


	Por qué se seleccionó este nodo
Mayor momentum de spread.
Ubicación: Nodo 04AHO-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV.
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Interpretación del agente
El nodo 04AHO-115 (Nodo 04AHO-115, SIN (aleatorio)) muestra un PML medio de 29.3 USD/MWh en la ventana 30d y un spread MDA alcanzable 4h de 447.4 MXN/MWh (24.3 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD) (6h: n/d USD/MWh). Valor bruto anualizado 4h (1 ciclo/día): 653.2 MXN/kW-year (35.5 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). La congestión se clasifica como episódica con lectura BESS frágil; Horas CC materiales — 21d (≥30 MXN/MWh): 473 h (umbral 30 MXN/MWh). Régimen nodal EMERGENTE; contribución BESS por congestión (CDR): -18% (Baja). Spread 40/40 · Persistencia 14/20 · Calidad congestión 15/15 · Predictibilidad 0/10 · Datos 8/10 = 78/100 Confianza de datos: 85/100. Decisión de cribado: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Duración óptima en cribado: 4h. No sustituye un modelo de proyecto ni atribuye líneas de transmisión sin restricciones vinculantes CENACE.
Conclusión BESS
Decisión: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Economía: spread 4h 447.4 MXN/MWh (24.3 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), confianza 85/100, CDR -18% del spread 4h — congestión efecto menor sobre el spread. Congestión episódica con contribución BESS Baja.


6. Nodo D
Nodo 06GDL-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV
	PML prom. (30d)
	Spread 4h
	Spread 6h
	Horas congestión
	Puntos

	50.6 USD/MWh
	24.0
	n/d
	238
	75/100


	Por qué se seleccionó este nodo
Rotación de seguimiento.
Ubicación: Nodo 06GDL-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV.
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Interpretación del agente
El nodo 06GDL-115 (Nodo 06GDL-115, SIN (aleatorio)) muestra un PML medio de 50.6 USD/MWh en la ventana 30d y un spread MDA alcanzable 4h de 442.3 MXN/MWh (24.0 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD) (6h: n/d USD/MWh). Valor bruto anualizado 4h (1 ciclo/día): 645.7 MXN/kW-year (35.1 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). La congestión se clasifica como episódica con lectura BESS frágil; Horas CC materiales — 21d (≥30 MXN/MWh): 238 h (umbral 30 MXN/MWh). Régimen nodal ESTRUCTURAL; contribución BESS por congestión (CDR): 1% (Baja). Spread 40/40 · Persistencia 14/20 · Calidad congestión 12/15 · Predictibilidad 0/10 · Datos 8/10 = 75/100 Confianza de datos: 85/100. Decisión de cribado: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Duración óptima en cribado: 4h. No sustituye un modelo de proyecto ni atribuye líneas de transmisión sin restricciones vinculantes CENACE.
Conclusión BESS
Decisión: AVANZAR A MODELO DETALLADO. Economía: spread 4h 442.3 MXN/MWh (24.0 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), confianza 85/100, CDR 1% del spread 4h — congestión efecto menor sobre el spread. Congestión episódica con contribución BESS Baja.




7. 01PLO-115 — Diagnóstico de congestión nodal
Nodo 01PLO-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV
Congestión CENACE interpretada desde la perspectiva de inversión BESS (lectura nodal)
	Horas congestionadas
	Prom. |CC|
	P95 CC+
	P5 CC−
	Persistencia
	Corr. MDA/MTR
	Dependencia (CDR)

	747 h
	11
	59
	-0
	75%
	0.31
	14% (efecto menor sobre el spread)


Métricas y gráficas validadas a partir de series CENACE para la semana de corte indicada.
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	Interpretación BESS de congestión (nodal)
Lectura nodal ESTRUCTURAL en ventana 82d: persistencia semanal 75%, correlación MDA/MTR del componente 0.31. Horas que elevan el precio: 22h, 16h, 15h; horas que lo deprimen: ninguna destacada. Congestión explica 14% del spread bruto 4h en el bloque óptimo 4h (efecto menor sobre el spread). No se atribuyen líneas de transmisión sin fuente de restricciones vinculantes.






8. 03CLN-230 — Diagnóstico de congestión nodal
Colotlán · Noroeste · SIN 230 kV
Congestión CENACE interpretada desde la perspectiva de inversión BESS (lectura nodal)
	Horas congestionadas
	Prom. |CC|
	P95 CC+
	P5 CC−
	Persistencia
	Corr. MDA/MTR
	Dependencia (CDR)

	416 h
	5
	18
	-0
	100%
	0.22
	8% (efecto menor sobre el spread)


Métricas y gráficas validadas a partir de series CENACE para la semana de corte indicada.
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	Interpretación BESS de congestión (nodal)
Lectura nodal EMERGENTE en ventana 34d: persistencia semanal 100%, correlación MDA/MTR del componente 0.22. Horas que elevan el precio: 19h, 22h, 20h; horas que lo deprimen: ninguna destacada. Congestión explica 8% del spread bruto 4h en el bloque óptimo 4h (efecto menor sobre el spread). No se atribuyen líneas de transmisión sin fuente de restricciones vinculantes.






9. 04AHO-115 — Diagnóstico de congestión nodal
Nodo 04AHO-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV
Congestión CENACE interpretada desde la perspectiva de inversión BESS (lectura nodal)
	Horas congestionadas
	Prom. |CC|
	P95 CC+
	P5 CC−
	Persistencia
	Corr. MDA/MTR
	Dependencia (CDR)

	727 h
	22
	2
	-88
	100%
	0.36
	-18% (efecto menor sobre el spread)


Métricas y gráficas validadas a partir de series CENACE para la semana de corte indicada.
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	Interpretación BESS de congestión (nodal)
Lectura nodal EMERGENTE en ventana 34d: persistencia semanal 100%, correlación MDA/MTR del componente 0.36. Horas que elevan el precio: ninguna destacada; horas que lo deprimen: 17h, 16h, 22h. Congestión explica -18% del spread bruto 4h en el bloque óptimo 4h (efecto menor sobre el spread). No se atribuyen líneas de transmisión sin fuente de restricciones vinculantes.






10. 06GDL-115 — Diagnóstico de congestión nodal
Nodo 06GDL-115 · SIN (aleatorio) · SIN 115 kV
Congestión CENACE interpretada desde la perspectiva de inversión BESS (lectura nodal)
	Horas congestionadas
	Prom. |CC|
	P95 CC+
	P5 CC−
	Persistencia
	Corr. MDA/MTR
	Dependencia (CDR)

	624 h
	3
	9
	-7
	75%
	0.01
	1% (efecto menor sobre el spread)


Métricas y gráficas validadas a partir de series CENACE para la semana de corte indicada.
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	Interpretación BESS de congestión (nodal)
Lectura nodal ESTRUCTURAL en ventana 82d: persistencia semanal 75%, correlación MDA/MTR del componente 0.01. Horas que elevan el precio: 23h, 18h, 1h; horas que lo deprimen: 15h, 16h. Congestión explica 1% del spread bruto 4h en el bloque óptimo 4h (efecto menor sobre el spread). No se atribuyen líneas de transmisión sin fuente de restricciones vinculantes.


11. Vista comparativa BESS
¿Qué nodo merece un modelado más profundo?
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Matriz de decisión
	Nodo
	Calidad de spread
	Persistencia congestión
	Saturación duración
	Calidad de datos
	Acción

	01PLO-115
Nodo 01PLO-115
	Alta
	Baja-media
	4h
	Alta (85/100)
	AVANZAR A MODELO DETALLADO

	03CLN-230
Colotlán
	Alta
	Baja-media
	4h
	Alta (85/100)
	AVANZAR A MODELO DETALLADO

	04AHO-115
Nodo 04AHO-115
	Alta
	Baja-media
	4h
	Alta (85/100)
	AVANZAR A MODELO DETALLADO

	06GDL-115
Nodo 06GDL-115
	Alta
	Baja-media
	4h
	Alta (85/100)
	AVANZAR A MODELO DETALLADO


	Regla de lectura
“Dimensionamiento detallado” no significa “invertir”. Significa que el nodo superó el cribado de mercado y debe pasar a una evaluación técnica, financiera y de interconexión.



Narrativa de ranking de la semana
El nodo líder 01PLO-115 encabeza el ranking con 78/100 puntos y spread 4h de 31.4 USD/MWh.

03CLN-230 destaca por momentum relativo dentro de la selección.

Mayor intensidad de congestión material comparable (21d): 04AHO-115 (94% de horas con |CC| material, 473 h en ventana).

Los valores anualizados 6h y 8h son techo horario óptimo (upper bound), fuera de la ventana fija 4h del cribado alcanzable.

**01PLO-115** — Puntos 78/100 (-7 pts, Debilitándose). Anual 4h cribado: 845.0 MXN/kW-year (45.9 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD); techo 6h/8h: 1942.4 MXN/kW-year (105.5 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD) / 2227.6 MXN/kW-year (121.0 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). CDR 14% (efecto menor sobre el spread).

**03CLN-230** — Puntos 78/100 (-7 pts, Debilitándose). Anual 4h cribado: 641.2 MXN/kW-year (34.8 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD); techo 6h/8h: 1286.2 MXN/kW-year (69.9 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD) / 1451.7 MXN/kW-year (78.9 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). CDR 8% (efecto menor sobre el spread).

**04AHO-115** — Puntos 78/100 (-9 pts, Debilitándose). Anual 4h cribado: 653.2 MXN/kW-year (35.5 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD); techo 6h/8h: 915.8 MXN/kW-year (49.7 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD) / 936.4 MXN/kW-year (50.9 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). CDR -18% (efecto menor sobre el spread).

**06GDL-115** — Puntos 75/100 (-8 pts, Debilitándose). Anual 4h cribado: 645.7 MXN/kW-year (35.1 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD); techo 6h/8h: 962.3 MXN/kW-year (52.3 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD) / 1008.1 MXN/kW-year (54.8 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). CDR 1% (efecto menor sobre el spread).

Cribados fuera de los cuatro:
- 03FRN-115: 73 pts, spread 4h 463.6 MXN/MWh (25.2 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), congestión recurrente
- 03SLW-115: 72 pts, spread 4h 431.0 MXN/MWh (23.4 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), congestión recurrente
- 03GTO-115: 71 pts, spread 4h 451.5 MXN/MWh (24.5 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), congestión recurrente
- 03LDE-230: 69 pts, spread 4h 424.1 MXN/MWh (23.0 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD), congestión recurrente

La matriz comparativa prioriza persistencia de spread y calidad de congestión por encima de picos aislados.
Cambio frente a la semana anterior
	Nodo
	Cambio puntuación
	Cambio spread 4h
	Cambio congestión
	Estado

	01PLO-115
Nodo 01PLO-115
	-7 pts
	-50.5%
	+0 h
	Debilitándose

	03CLN-230
Colotlán
	-7 pts
	-44.2%
	n/d
	Debilitándose

	04AHO-115
Nodo 04AHO-115
	-9 pts
	-32.7%
	n/d
	Debilitándose

	06GDL-115
Nodo 06GDL-115
	-8 pts
	-39.5%
	+0 h
	Debilitándose





12. Conclusión para inversionistas
Cinco conclusiones de la semana
El nodo 01PLO-115 lidera la puntuación BESS (78/100).
Mayor intensidad de congestión material comparable (21d): 04AHO-115 (473 h, 94% de horas).
Spread MDA 4h líder: 01PLO-115 (31.4 USD/MWh).
Los gráficos por nodo muestran forma horaria, curva de duración y congestión sin afirmar causalidad física.
Este informe es cribado de mercado; no es recomendación de inversión ni TIR verificable.
	Línea final
Líder: 01PLO-115, puntuación BESS 78/100. Spread 4h alcanzable: 578.8 MXN/MWh (31.4 USD/MWh @ 18.41 MXN/USD). Valor bruto anualizado 4h: 845.0 MXN/kW-year (45.9 USD/kW-year @ 18.41 MXN/USD). CDR 14% del valor 4h optimizado — congestión efecto menor sobre el spread. Decisión: AVANZAR A MODELO DETALLADO.



Lista de seguimiento para la próxima semana
	Nodo
	Señal a vigilar
	Disparador de promoción
	Último análisis

	—
	—
	—
	—

	—
	—
	—
	—

	—
	—
	—
	—

	—
	—
	—
	—


Nota metodológica
Fuentes: CENACE MDA/MTR PML y componentes. Spreads: definición alcanzable (regla fija MDA) y techo (optimización diaria). Congestión: componente PML en Fase 1. Causas físicas no confirmadas sin evidencia de topología o falla.
Corte de datos: 2026-10-26 (America/Mexico_City). Unidades de energía: USD/MWh (tipo de cambio 18.41 MXN/USD).
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Gréfica A — PML MDA vs MTR (01PLO-115)
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Gréfica B — Perfil horario promedio PML (01PLO-115)
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Gréfica C — Valor bruto anualizado vs duracién (01PLO-115)
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Gréfica D — Valor incremental por duracién extra (01PLO-115)
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Gréfica A — PML MDA vs MTR (03CLN-230)
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Gréfica B — Perfil horario promedio PML (03CLN-230)
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Gréfica C — Valor bruto anualizado vs duracién (03CLN-230)
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Gréfica D — Valor incremental por duracién extra (03CLN-230)
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Gréfica A — PML MDA vs MTR (04AHO-115)

200 4

150 4

100 4

50 4





image12.png
Gréfica B — Perfil horario promedio PML (04AHO-115)
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Gréfica C — Valor bruto anualizado vs duracién (04AHO-115)
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Gréfica D — Valor incremental por duracién extra (04AHO-115)
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Gréfica A — PML MDA vs MTR (06GDL-115)
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Gréfica B — Perfil horario promedio PML (06GDL-115)
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Gréfica C — Valor bruto anualizado vs duracién (06GDL-115)
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Gréfica D — Valor incremental por duracién extra (06GDL-115)
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Componente de congestién MDA vs MTR (01PLO-115, 82d)
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Perfil horario de congestién (01PLO-115)
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